**2.pielikums**

Iepirkuma “Mežizstrādes pakalpojumi” nolikumam

ID Nr. DNP 2021/8

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Sniegt mežizstrādes pakalpojumus - koku gāšanu, nogāzto stumbru atzarošanu, sagarināšanu sortimentos ar **benzīna motorzāģiem**, sagatavoto sortimentu izvešanu līdz krautuvei (krautuves vietu norāda Pasūtītājs) un malkas pievešanu pašvaldības iestādei Dundagā, Talsu ielā 7.
2. Darbu apjomi doti Tehniskās specifikācijas tabulā.

Mežizstrādes pakalpojumi nekustamajā īpašumā “Valpenes kapi”, kadastra apzīmējums 88500310032, Dundagas pagasts, Dundagas novadā novads, apjomi tiks fiksēti pēc izstrādes (pie faktiskās izpildes apjomi var mainīties).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Nogab. numurs | Cirtes izpildes veids | Valdošās sugas | Izcērtamā platība, ha | Aptuvenais ciršanas apjoms, m3 |
| 1. | 1 | Izlases | Bērzs, baltalksnis | 0,39 | 10 |
| 2. | 2 | Kopšanas  | Bērzs, baltalksnis | 0,41 | 20 |
| 3. | 3 | Izlases  | Baltalksnis, bērzs,  | 1,64 | 50 |
| 4. | 4 | Kopšanas | Bērzs, baltalksnis | 0,17 | 5 |
| 5. | 5 | Izlases | Bērzs, baltalksnis | 1,05 | 30 |
| 6. | 6 | Kopšanas | Bērzs, baltalksnis | 0,25 | 5 |
| 7 | 7 | Izlases | Bērzs, baltalksnis | 0,27 | 10 |

1. Darbu izpildes termiņš ir 2021.gada 30. jūnijs
2. Izpildītājam veicot Darbu jānodrošina:
	1. Augoša meža zāģēšana kailcirtēs un kopšanas ;
	2. Saglabājamo koku un dabas vērtību identificēšanu un saglabāšanu cirsmās;
	3. Ciršanas atlieku savākšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajām metodēm (sakraujot kaudzēs vai ieklājot pievešanas ceļos);
	4. Sagatavoto sortimentu uzskaiti, uzmērīšanu un uzmērīšanas atskaites;
3. Pretendentam Darbu izmaksās jāiekļauj, izmaksas kas saistītas ar:
	1. Sanitāro un drošības normu ievērošanu;
	2. Darba aizsardzības nodrošināšanu Darbu izpildes vietās;
	3. Darbu organizāciju un administrēšanu;
	4. Normatīvajos aktos noteiktās nodokļu un nodevu nomaksas;
	5. Darba izpildes dokumentācijas noformēšanu;
	6. Kvalitātes nodrošināšanu un kontroli;
	7. Objekta sakopšana pēc Darbu beigšanas un pievadceļu sakārtošana;
4. Pretendents ar savu piedāvājumu apliecina, ka tam ir visi nepieciešamie resursi, kas ir vajadzīgi Darbu izpildei.
5. Pretendents nodrošina Darbu izpildē nepieciešamo tehniku, aprīkojumu un cilvēku resursus.
6. Darbi prioritārā secībā tiek veikti saskaņā ar:
	1. šo Tehnisko specifikāciju;
	2. Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
7. Darbi jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maijā noteikumiem Nr.310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”.
8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par Darbos pielietojamiem instrumentiem un tehniku.
9. Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību Darbu izpildes vietās ir atbildīgs Izpildītājs.
10. Darbu izpildes gaitā Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu veikšanu, ja neapmierina veikto darbu kvalitāte.
11. Izpildītājam kokmateriālu izvešanas ceļi uz krautuvēm jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
12. .Izpildītājs Darbus veic saskaņā ar Latvijas Republikas pastāvošiem meža izstrādes normatīviem, darba drošības noteikumiem un ciršanas vietas sakārtošanu.
13. Cirsmu izstrādes laikā Pretendents ir atbildīgs par visiem tā darbības vai bezdarbības rezultātā pasūtītājam un vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
14. Kokmateriālu sortimenta uzmērīšana krautuvēs tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumiem Nr. 744 “Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”.

**17**. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam cirsmu, krautuvē izvesto apaļo kokmateriālu sortimentu un Pasūtītāja norādītajās adresēs piegādāto malku (abpusēji parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts).

**18**. Izpildītājam, lai risinātu jautājumus, kas radušies Darbu izpildes laikā un novērstu jebkādus pārpratumus, jāsadarbojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Amatpersonas vārds, uzvārds |  |
| Ieņemamā amata nosaukums: |  |
| Amatpersonas paraksts: |  |